|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **<https://www.allenface-europe.com/tools-trainings/>**   |  |  | | --- | --- | | **이미지** | **해설** | |  | [ 슬래브 ]  콘크리트와 철근의 조합으로 구성었고  두꺼운 수평슬래브가 주로 바닥과 천장에 사용된다. | |  | [ 평활도 검사 ]  D-Meter Walking Profiler can measure  ASTM 1155, DIN, TR 34 및 IRI 표준을 기준으로  슬래브가 평탄한 정도를 수치로 기록한다 | |  | [ 평활도 검사2 ]  F-Meter Rolling Floor Profiler can measure up to | |  | [ DIN 18202 ]  Deutsches Institut für Normung  독일의 건축물에 일관된 품질과 안전성을  유지시키기 위한 허용편차의 규정 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | |